Pin-Mapping beim ESP8266

static const uint8\_t D0 = **16;**

static const uint8\_t D1 = **5;**

static const uint8\_t D2 = **4;**

static const uint8\_t D3 = **0;**

static const uint8\_t D4 = **2;**

static const uint8\_t D5 = **14;**

static const uint8\_t D6 = **12;**

static const uint8\_t D7 = **13;**

static const uint8\_t D8 = **15;**

static const uint8\_t D9 = **3;**

static const uint8\_t D10 = **1;**